Tetra – Microcode

	Wert
	Befehl

	0
	HCF: Programm Beenden
«Alle: Programm ist beendet»

	1
	IN: Eingabe
«Tastatur: Eingabe in Datenbus kopieren»
«Speicherwerk: Datenbus in aktive Speicherzelle kopieren»

	2
	OUT: Ausgabe
«Speicherwerk: Aktive Speicherzelle in Datenbus kopieren»
«Bildschirm: Datenbus auslesen»

	2
	LD: Lade in Akkumulator
«Speicherwerk: Aktive Speicherzelle in Datenbus kopieren»
«Rechenwerk: Datenbus in Akkumulator kopieren»

	3
	ADD

	4
	SUB

	5
	STO

	6
	JEQ

	7
	JLS



